**Název projektu: S nůší do světa řemesel**

**Příloha č. 5 - vypalovací pec**

**Parametry:** - vnitřní výška minimálně 560 mm,

* objem pece minimálně 100 litrů
* maximální teplota výpalu min 1300 °C
* příkon max 7,5 kW
* regulování výkonu pomocí elektronických polovodičových relé
* součástí pece otvor pro odvod odpadního vzduchu na boční straně k napojení na odtah zplodin vypalování vně budovy
* topné spirály jsou umístěny v drážkách cihel
* možnost odpojení kontaktním víkovým spínačem
* zabudovaná přivětrávací klapka
* přepravní kolečka ve standardním provedení
* řízení výpalu programovatelný regulátor s minimálně pěti programy
* cena maximálně 65 000,- včetně DPH 21%

**Součást dodávky v ceně pece:**

* základní vypalovací set (4 prokládací desky, 36 distančních sloupků ve 4 velikostech, 1kg nátěru na pláty)
* doprava zdarma
* zaškolení obsluhy stvrzené protokolem
* záruka min. 3 roky