**PŘÍPOJKY**

výkop pro přípojku vody – pod objektem

výkop pod objektem š 450 x hl 1000 x délka 2 m

podsyp štěrkopískem š 450 x hl 100 x délka 2 m

obsyp štěrkopískem š 450 x hl 400 x délka 2 m

zásyp vytěženou zeminou š 450 x hl 500 x délka 2 m

výkop pro přípojku vody š x hl x dl

výkop 0,6 x 1,5 x 7

podsyp štěrkopískem 0,6 x 0,1 x 7

obsyp štěrkopískem 0,6 x 0,4 x 7

zásyp vytěženou zeminou 0,6 x 1,0 x 7

výkop pro přípojku dešťové kanalizace š x hl x dl

výkop 0,8 x 1,5 x 3

podsyp štěrkopískem 0,8 x 0,1 x 3

obsyp štěrkopískem 0,8 x 0,5 x 3

zásyp vytěženou zeminou 0,8 x 0,9 x 3

výkop pro přípojku dešťové kanalizace š x hl x dl

výkop 0,8 x 1,5 x 3

podsyp štěrkopískem 0,8 x 0,1 x 3

obsyp štěrkopískem 0,8 x 0,5 x 3

zásyp vytěženou zeminou 0,8 x 0,9 x 3