**ZTI**

prostup stropem vývrt Ø150 mm ks

prostup příčkou tl.150 100x150 mm 13ks

prostup nosnou stěnou tl. 450 100x100 mm 6ks

drážka ve zdi (potrubí vody) 70x150 mm 70 m

drážka ve zdi (kanalizace) 100x100 mm 35 m

výkop pro svodnou kanalizaci – pod objektem š x hl x dl

výkop 0,45 x 1,0 x 67

podsyp štěrkopískem 0,45 x 0,1 x 67

obsyp štěrkopískem 0,45 x 0,5 x 67

zásyp vytěženou zeminou 0,45 x 0,4 x 67

výkop pro dešťovou kanalizaci š x hl x dl

výkop 0,8 x 1,1 x 83

podsyp štěrkopískem 0,8 x 0,1 x 83

obsyp štěrkopískem 0,8 x 0,5 x 83

zásyp vytěženou zeminou 0,8 x 0,5 x 83